**L****ATTES DE BOIS ACOUSTIQUE**

**Panneau acoustique écologique en lattes de bois**

Les panneaux muraux de lattes de bois acoustiques offrent des solutions en bois de qualité supérieure et à la fine pointe de la technologie. Chaque panneau peux transformer visuellement un projet, mais aussi peux créer un environnement plus calme et plus confortable.



## 

## **DÉTAILS TECHNIQUE**

## Spécification:

* Taille standard:605mm x 2440mm / 600mm x 2400mm /
* 610mm x 2743mm (code de produit : 1525-108)
* Épaisseur: 21mm / 10mm
* Espace entre les lattes de bois: 15mm / 13mm
* Largeur de latte: 25mm / 27mm
* Panneaux de feutre polyester : 9mm/12mm (densité 143kg/m3)

## 

## Espace entre les lattes de bois, largeur des lattes

Code de produit : 1525



Code de produit : 1327



**CHARTE DE COULEUR**

****

